停电恢复检查步骤：

在停电前首先确认停止论坛相关定时任务
通知运维组同事把15分钟的定时任务在前一天下班前停掉，凌晨0点的定时任务调整到早上7点运行，凌晨1点的定时任务调整到早上8点运行。运维同事调整前先备份原定时任务配置，以供第二天直接恢复。
设置好后，开发需要登录运维系统http://inm.pc.com.cn 检查定时任务是否已经设置正确。

检查论坛各应用服务器是否已经正常启动并可以正常读取数据
来电后，通过ip访问应用的相关链接，检查每台服务器是否正常启动，并确认是否已正常读取到数据。检查链接列表如下（注意，各网论坛ip端口有可能会有变化，具体可参照http://svn.demo.pc.com.cn/svn/bbs7/docs/dev/各网论坛机器列表.xls）：

应用	IP	应用端口（resin）	访问url
ITBBS	192.168.239.172	81	http://192.168.239.172:81/topic.do?tid=16642779
192.168.237.91	81	http://192.168.237.91:81/topic.do?tid=16642779
192.168.236.82	81	http://192.168.236.82:81/topic.do?tid=16642779
192.168.236.81	81	http://192.168.236.81:81/topic.do?tid=16642779
192.168.239.195	81	http://192.168.239.195:81/topic.do?tid=16642779
192.168.238.250	81	http://192.168.238.250:81/topic.do?tid=16642779
AUTOBBS	192.168.238.212	8007	http://192.168.238.212:8007/topic.do?tid=3911717
192.168.237.105	8007	http://192.168.237.105:8007/topic.do?tid=3911717
192.168.238.96	8007	http://192.168.238.96:8007/topic.do?tid=3911717
192.168.237.137	8007	http://192.168.237.137:8007/topic.do?tid=3911717
192.168.238.138	8007	http://192.168.238.138:8007/topic.do?tid=3911717
LADYBBS	192.168.239.197	9001	http://192.168.239.197:9001/forum.jsp?fid=3
192.168.238.210	9001	http://192.168.238.210:9001/forum.jsp?fid=3
GAMEBBS	192.168.239.56	8006	http://192.168.239.56:8006/forum.jsp?fid=393
192.168.239.60	8006	http://192.168.239.60:8006/forum.jsp?fid=393
HOUSEBBS	192.168.237.20	7777	http://192.168.237.20:7777/forum.jsp?fid=4
192.168.237.14	7777	http://192.168.237.14:7777/forum.jsp?fid=4
BABYBBS	192.168.237.20	8001	http://192.168.237.20:8001/forum.jsp?fid=1914
192.168.237.14	8001	http://192.168.237.14:8001/forum.jsp?fid=1914
PIEBBS	192.168.237.156	8080	http://192.168.237.156:8080/topic.jsp?tid=26355
192.168.237.157	8080	http://192.168.237.157:8080/topic.jsp?tid=26355

检查应用写入功能是否正常
为了检查发帖功能，需要先使用域名访问以进行登录，由于此时通过域名访问是被网络屏蔽的，所以需先进行域名的代理配置。
配置方法如下：
1）确保当前没有使用代理访问网络，登录http://192.168.74.61/--config-- ， 配置以下的映射关系：
2）在本地解析的host文件里增加以下记录：
完成配置后，则可以通过域名访问应用，以登陆并发帖，确认应用写入数据是正常的。

并通过访问应用的以下连接，监测应用的各状态是否正常：
${ROOT}/util/admin/mc.jsp?key=Topic-xx
${ROOT}/util/monitor.jsp

检查应用服务器是否正常
远程登陆到各网服务器，检查后台日志有否异常情况。
远程连接到各台机器mc端口，观察状态是否正常。

一切正常后，可以放开域名供网友访问，再进行进一步的功能检查。

检查应用常用功能是否正常

根据《论坛功能检查指南》 ，开发、QA和产品同事共同检查论坛常用功能及与其他应用交互的功能是否正常。

《论坛功能检查指南》 可以查阅 http://svn.demo.pc.com.cn/svn/bbs7/docs/dev/论坛功能检查指南.xls

恢复定时任务

8点过后（待凌晨调整到8点的定时任务运行好后），通知运维同事恢复备份的定时任务，并登陆运维系统http://inm.pc.com.cn 确认是否恢复正常。

备注：

1. 以上第一点“在停电前首先确认停止论坛相关定时任务” 和最后一点“恢复定时任务”在应急情况下跳过这两个步骤。即此二步骤只在可预知即将停掉的情况下执行。若是突然停电，则恢复停电后的检查不需要进行这两个步骤。

2.若停电时间发生在凌晨定时任务触发之间（如0点到3点），则开发需要联系DBA查看数据库的数据缺失情况，确认定时任务相关的数据表是否有数据丢失。若有相关数据丢失，开发需要评估重跑定时任务对线上服务器的压力及影响，和产品共同确定是否需要重跑相关定时任务以及于哪个时刻重跑定时任务。

3.停电恢复检查的涉及人员包括开发(1名）、QA（1名）、产品（1名）、运维（1名）和DBA（1名）。其中，开发人员负责检查的项目贯穿整个检查步骤当中，并最终对应用的正常性和稳定性进行确认。QA和产品同事主要参与应用常用功能的检查。运维同事对服务器监控和操作进行支持,DBA同事对数据库进行监控和支持。